СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЙ ИНТЕРФЕРОГРАММ КОГЕРЕНТНОГО ПЕРЕХОДНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Д.А. Шкитов*), М.М. Токтаганова, Г.А. Науменко, М.В. Шевелёв
Томский политехнический университет, Томск, Россия
*) e-mail: shkitovda@tpu.ru

На основе механизма переходного излучения (ПИ), возникающего в процессе пересечения заряженной частицей границы раздела двух сред, в прошлые десятилетия были разработаны методы диагностики размеров пучков современных ускорителей. Недавно был предложен метод диагностики /1/ расстояния между сгустками на основе интерферометрии ПИ. Актуальность исследований обусловлена развитием новых способов генерации последовательностей электронных сгустков. В дальнейшем была разработана модель и написан численный код для расчёта автокорреляционной функции (АКФ) ПИ /2/. В данной работе приводится сравнение результатов расчёта, на основе разработанного кода, и измерений АКФ ПИ с помощью интерферометра Мартин-Паплетта. Эксперимент выполнен на выведенном пучке микротрона ТПУ /3/ с энергией 6,1 МэВ, длиной сгустков (СКО) ~3 мм, частотой следования сгустков 2,63 ГГц. Сравнение результатов моделирования и измерений показывает возможность извлечения информации о расстоянии между сгустками в пучке на основе анализа АКФ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Токтаганова М.М. // В сб. материалов 59-й Международной научной студенческой конференции, Новосибирск, ИПЦ НГУ, 2021, с. 281.
2. Toktaganova M., Shkitov D., Shevelev M. et al. // Proc. of RuPAC’21, Alushta, Russia, JACoW Publ., 2021, p. 413.
3. Науменко Г.А., Потылицын А.П., Каратаев П.В. и др. // Письма в ЖЭТФ, 2017, 106, 2, с. 115.