ИНТЕРФЕРОМЕТР МАРТИНА-ПУПЛЕТТА ДЛЯ ТГЦ И СУБТГЦ ДИАПАЗОНА ИЗЛУЧЕНИЯ

И.А.Кищин1,2), Р.М.Нажмудинов1,2), Е.Ю.Киданова1)
1) Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия
2) Физический институт им. П.Н. Лебедева, Москва, Россия
*) e-mail: 28kidanova28@gmail.com

Терагерцовое (ТГц) излучение — это электромагнитное излучение с частотой от 100 ГГц до 10 ТГц, расположенное между инфракрасным и микроволновым диапазонами. ТГц-волны обладают уникальной способностью проникать через объекты, подобно рентгеновским лучам, но при этом их энергия намного ниже, что делает их неионизирующими. Это открывает возможности для различных приложений в медицине, биологии и спектроскопии материалов.
Распространенным методом регистрации ТГц-излучения является интерферометрия [1]. Интерферометры, используемые в видимом свете, были адаптированы для работы в ТГц-диапазоне, наиболее распространенными из них являются интерферометры Маха-Цендера и Майкельсона. 
В данной работе представлен интерферометр Мартина-Пуплетта для исследования ТГц и субТГц-излучения. Такие интерферометры ранее успешно использовались для измерения характеристик релятивистских банчированных пучков заряженных частиц [2]. В работе описаны основные компоненты созданного интерферометра и представлены результаты 

ЛИТЕРАТУРА

[1] S. E. Ralph, D. Grischkowsky. THz spectroscopy and source characterization by optoelectronic interferometry // Applied Physics Letters, 1992, V. 60, Issue 9, P. 1070-1072.
[2] K. Fedorov et al. Development of longitudinal beam profile monitor based on Coherent Transition Radiation effect for CLARA accelerator // JINST, 2020, V.15, C06008.