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Рост численности населения мира, увеличение средней продолжительности жизни, а также рост числа повреждений костной ткани и дегенеративных заболеваний существенно повышают потребность в имплантатах, изготавливаемых из сплава Ti-6Al-4V. Особенно возрастает значение технологий аддитивного производства и 3D-печати при создании имплантатов, индивидуально адаптированных к анатомическим особенностям пациента. В этой связи увеличение спроса на биомедицинские имплантационные материалы на основе Ti-6Al-4V обусловливает необходимость разработки эффективных и экономически целесообразных методов их получения.
В связи с этим в настоящей работе исследован процесс получения порошков сплава Ti-6Al-4V методом электрохимической разрядной обработки (Electrochemical Discharge Machining, ECDM). Актуальность проведённого исследования заключается в том, что гранулометрическое распределение полученных порошковых частиц может обеспечить их эффективное применение в технологиях 3D-печати, а также способствовать снижению производственных затрат (рис. 1). 
[bookmark: _GoBack][image: ]
Рис. 1. Изображение порошка сплава Ti-6Al-4V, полученное с помощью цифрового микроскопа.
Гранулометрический состав данного порошка обеспечивает возможность его эффективного использования в аддитивных технологиях 3D-печати.
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