УПРАВЛЕНИЕ УСКОРЕННЫМИ ЗАРЯЖЕННЫМИ ЧАСТИЦАМИ С ПОМОЩЬЮ ИЗОГНУТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРУБОК

В.П. Петухов 
 НИИЯФ МГУ, Москва, Россия
В последнее время взаимодействие заряженных частиц с диэлектрическими капиллярами активно изучается в связи с возможными практическими применениями. 
Проведены измерения коэффициентов трансмиссии и энергетических спектров электронов в зависимости от углов поворота в процессе их прохождения через изогнутые стеклянные трубки. В работе показана возможность поворота пучка электронов изогнутыми диэлектрическими трубками с проводящими электродами на их внешней поверхности, что найдет применение в технике и научных исследованиях. Технический результат заключается в обеспечении возможности поворота пучка на большие углы без существенной потери интенсивности. Данная работа является продолжением исследований трансмиссии электронов с энергиями в области нескольких десятков кэВ через диэлектрические трубки /1/.

Литература

1. Петухов В.П., Петухов М.В. // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, 2017, № 10, с. 64-68.