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Кобальтовый феррит (CoFe₂O₄) относится к семейству ферритов и представляет собой шпинельный феррит с высокой механической прочностью, термической и химической стабильностью, а также четко определенными электронными свойствами [1].
Нами проведено исследование образцов сплавов CoFe₂₋ₓDyₓO₄ с различным стехиометрическим составом, полученных с использованием солнечной печи. Исследование кристаллической структуры CoFe₂₋ₓDyₓO₄ было выполнено с использованием программ FullProf и VESTA, опираясь на данные рентгенофазового анализа (РФА) по уточнениям результаты анализа методом Ритвельда. 
Определено, что, конфигурация CoFe₂₋ₓDyₓO₄ создаёт трёхмерную решётку из взаимосвязанных октаэдров и тетраэдров, что способствует устойчивости кристаллической структуры.
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